**Creative North Solution / DT KNX Serie / Präsenzmelder**

DT-KNX-360i-10-SENSO ao

All in One Sensor (Präsenzmelder) für die Deckenmontage

Steuerungssystem: KNX Bus-System

Technologie:

- Passiv-Infrarot Sensor mit Quad PIR und Akustiksensor

- Messung von Temperatur, relative Luftfeuchtigkeit und VOC/CO²-Äquivalente

Sicherheit:

* 24h Produktions- „Burn-in-Test“ Mode

Montageart:

Unterputz – Standard

* Aufputz – mit Zubehör DT-Surface Frame
* Deckeneinbau – mit Zubehör DT-FM Set
* Deckenbündig – mit Zubehör DT-FM Set + DT-FM Flat Cover

Montageort: Decke  
Empfohlene Montagehöhe: 2,80m

Einbaumaß: Ø 68mm  
Gewicht: 62g  
Betriebsspannung: 29-31 VDC (KNX)

Leistungsaufnahme: 0,2W

Erfassungswinkel: 360°

Reichweite: Ø 10m

Helligkeitswert: 0 - 2000 Lux [+ Tagbetrieb]

Nachlaufzeit: 1 Sek. bis 18 h

Betriebsart: Voll- oder Halbautomat

Funktionen:

* Umfangreiche ETS-Parametrierungsmöglichkeiten
* Nachtlicht
* Individuelle Einstellung per IR-Fernbedienung möglich
* Fernbedienungsmodus abschaltbar – Manipulationssicher
* Statusanzeige dank RGB LED (abschaltbar)
* RGB LED ist lichtabhängig – Anpassung entsprechend der Umgebungshelligkeit
* Erfassungs- und Mikrofonempfindlichkeit einstellbar
* Teach-in Funktion – einfaches Einlesen des Lichtwertes

Schnittstelle: Tastereingang über KNX/ EIB Taster

Anschluss: KNX Bus-System

Schutzart: IP 20

Schutzklasse: III

Abmessungen: Ø 84mm, H: 30mm

Anwendungsbereich: Innenbereich

Betriebstemperatur: 0°C ... +50°C

Gehäusefarbe: Anthrazit [RAL 7021]

Linsen-Farbe: Opal

Gehäuse: UV-stabilisiertes Polycarbonat