**Creative North Solution / DT 230V-serien / Närvaro- och rörelsedetektor**

DT-230-360i-10-MIC ao

All in One-sensor (rörelse- eller närvarodetektor) för takmontering   
Styrsystem: ON/OFF   
Tilläggsfunktion: Akustisk sensor

Monteringstyp: Infälld montering   
Monteringsplats: Tak   
Rekommenderad monteringshöjd: 2,80m

Installationsmått: Ø 68mm   
Vikt: 62g  
Driftspänning: 230VAC / 50-60Hz

Effekt: 0,2W

Brytförmåga: 230 V/50-60 Hz, 2300 W/10 A (cos phi = 1), 1150 VA/5 A (cos phi = 0,5)

Avkänningsvinkel: 360°

Räckvidd: Ø 10m

Belysningsstyrka: 0 - 2000 lux [+ dagläge]

Efterlystid: 1 sek. till 180 min.

Driftsätt: Hel- eller halvautomat

Gränssnitt: Knappingång

Anslutning: Stickkontakt med anslutningskabel inkl. 3-polig kopplingsklämma

Kapslingsklass: IP 20

Skyddsklass: II

Mått: Ø 84mm, H: 30mm

Användningsområde: Inomhusbruk

Driftstemperatur: 0°C ... +50°C

Höljets färg: Antracit [RAL 7021]

Linsens färg: Opal

Hölje: UV-stabiliserat polykarbonat