**Creative North Solution / DT tillbehörsserie**

DT-FM Set - GST18

Takinbyggnadssats för infällt montage i håldäck (hålstorlek Ø 68 mm)

För 230V sensor serie DT

Med förkonfektionerade anslutningsledningar för Wieland GST18®

Verktygsfri montering genom att komponenterna enkelt klickas på plats

Tillval finns ett alternativt detektorlock för en takbunden ins­tallation (hålstorlek Ø 85 mm)  
Typ av enhet: Takinbyggnadssats – tillbehör

Anslutningsalternativ: WIELAND GST18i3

Mått: Ø 68mm, H: 55mm  
Kabellängd: 1,50m

Användningsområde: Inomhusbruk

Höljets färg: Opal

Hölje: UV-stabiliserat polykarbonat